|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Перечень загрязняющих веществ** | **Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу для абонентов, отводящих сточные воды в водные объекты через централизованные системы водоотведения, мг/дм3** |
| 1 | Температура | ≤40°C |
| 2 | Взвешенные вещества | 337 |
| 3 | Сухой остаток | 1000 |
| 4 | ХПК | 225 |
| 5 | БПК, мгО/дм³полн. | 170 |
| 6 | БПК, мгО/дм³ | 3 |
| 7 | Ионы аммония | 31,9 |
| 8 | Азот аммонийный | 24,5 |
| 9 | Нитрит - ионы | 1,417 |
| 10 | Нитрат - ионы | 96,1 |
| 11 | Хлорид-ионы | 93,9 |
| 12 | Фторид - ион | 0,75 |
| 13 | Сульфат - ионы | 89,0 |
| 14 | Фосфат - ионы | 0,25 |
| 15 | Фосфор (по РО³) | 9,68 |
| 16 | Нефтепродукты | 1,43 |
| 17 | Анионные ПАВ | 0,234 |
| 18 | Медь | 0,001 |
| 19 | Цинк | 0,007 |
| 20 | Никель | 0,016 |
| 21 | Хром | 0 |